

新版omnikey 3021在XP下安装驱动教程


1，插入读卡器，会提示找到硬件，选择“是，仅这一次”，然后点击下一步：




2，选择“从列表或指定位置安装（高级）”，然后点下一步：




3，选择在搜索中包括这个位置，然后点击“浏览”，出现“浏览文件夹”选择框，选择解压后的驱动文件夹：






4，选择驱动文件夹后点确定，系统会安装驱动：



5，驱动安装完成后读卡器指示灯会亮，说明驱动已安装完成：




6，在设备管理器可以查看到有一个智能卡阅读器：




附：如果当插入读卡器时没有提示安装驱动，那么需要进入设备管理器手动打开安装驱动向导：

1，在桌面上的“我的电脑”右键，弹出菜单后选择管理：



2，在左侧找到设备管理器，右侧会显示计算机当前的硬件列表，找到一个带有黄色问号的设备“OMNIKEY 3x21 Smart Card Reader”



3，在此设备上右键弹出菜单，选择“更新驱动程序”即可显示新硬件安装向导，剩下的步骤参考新硬件向导安装步骤：

